Glossário

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo, Conceito ou Abreviação** | **Definição** |
| OP | Ordem de Produção é um documento no qual se formaliza o trabalho que será prestado a um cliente específico. |
| Romaneio | É um documento com um id e os número de peças vindo do cliente para ser efetuado a ordem de produção. |
| Linha de montagem | Processo de montagem das placas, componentes e soldagem de cabos. |
| Controle de serviço | Específica o processo de manufatura de acordo com a OP/Romaneio recebida.  Garantindo que todas as etapas tenham os recursos necessários para montagem. |
| Controle de qualidade | Consiste na avaliação da qualidade das peças. O controle de qualidade garante que a cada etapa do processo foi devidamente cumprida mantendo os parâmetros de qualidade e funcionamento. |
| Teste | Ao final da linha de montagem, o produto final é designado a um funcionário específico para que teste a validade e o funcionamento do componente. |
| Consulta de estoque | Análise do estoque para certificar de que todas as peças dos serviços solicitados estejam disponíveis. |
| Inspeção para entrega | Realiza-se a contagem das peças, comparando com a OP/Romaneio, para ver se as quantidades estão dentro do estabelecido. Tornando o lote pronto ou não para a entrega |
| Produto | Refere-se a uma placa já pronta com todos os componentes inseridos. |